|  |  |
| --- | --- |
| Exception (9):  epc1=0x40235e10 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0xc00001eb depc=0x00000000  Exception (9):  epc1=0x402022a4 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000217 depc=0x00000000  ctx: sys  sp: 3ffffcc0 end: 3fffffb0 offset: 01a0  >>>stack>>>  3ffffe60: 4021724e 3ffec6f0 3ffec6f0 4000050c  3ffffe70: 3ffe8728 40106594 3ffee968 40201f8e  3ffffe80: 3ffecc4c 3ffedc10 3fff0300 401065c8  3ffffe90: 3ffee1b8 3ffe8728 3fffc250 4000050c  3ffffea0: 4010123c 00000030 0000001e ffffffff  3ffffeb0: 402020ab 3ffee994 00000000 3fffdb20  3ffffec0: 00000000 00000000 00000000 ffdfffff  3ffffed0: ffffffff 3fffc6fc 00000001 3fffdab0  3ffffee0: 00000000 3fffdc20 3ffee994 00000030  3ffffef0: 40218551 402184af 3ffee16c 0000010f  3fffff00: 402184f9 3ffee16c 0000010f 00000000  3fffff10: 402189d4 00000003 00000000 00000002  3fffff20: 40218490 3ffee16c 0000010f 00000000  3fffff30: 00000000 4021a4c8 3ffedc68 4021a324  3fffff40: 3fff0304 3ffe8770 1cc577e6 60000600  3fffff50: 00000000 00000000 ffffffff 00000038  3fffff60: 00000001 40102dfe 3ffe8ba0 3ffec6f0  3fffff70: 3fffdcc0 40102f9f 00000000 00000000  3fffff80: 40102fda 00000000 00000002 3ffee9a0  3fffff90: 00000000 3fffdc20 3ffee994 402020bf  3fffffa0: 40000f49 40000f49 3fffdab0 40000f49  <<<stack<<< | 0x4000050c: ?? ??:0  0x40106594: uart\_interrupt\_handler(uart\_\*) at C:\Users\Chas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\cores\esp8266/HardwareSerial.cpp:541  0x40201f8e: HardwareSerial::\_rx\_complete\_irq(char) at C:\Users\Chas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\cores\esp8266/HardwareSerial.cpp:541  0x401065c8: uart\_interrupt\_handler(uart\_\*) at C:\Users\Chas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\cores\esp8266/HardwareSerial.cpp:541  0x4000050c: ?? ??:0  0x4010123c: system\_get\_time at ??:?  0x402020ab: loop\_task at C:\Users\Chas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\cores\esp8266/core\_esp8266\_main.cpp:43  0x40218551: scan\_pm\_channel\_op\_cb at ??:?  0x402184af: scan\_start at ??:?  0x402184f9: scan\_pm\_channel\_op\_cb at ??:?  0x402189d4: scan\_clear\_channles at ??:?  0x40218490: scan\_start at ??:?  0x4021a4c8: cnx\_start\_handoff\_cb at ??:?  0x4021a324: cnx\_sta\_scan\_cmd at ??:?  0x40102dfe: lmacTxFrame at ??:?  0x40102f9f: ppProcessTxQ at ??:?  0x40102fda: ppProcessTxQ at ??:?  0x402020bf: loop\_task at C:\Users\Chas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\cores\esp8266/core\_esp8266\_main.cpp:43  0x40000f49: ?? ??:0  0x40000f49: ?? ??:0  0x40000f49: ?? ??:0 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |